別記第１７号様式（第７条）

地質分析（濃度）結果証明書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分析機関名　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計量証明事業者の登録番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境計量士　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　年　　月　　日に依頼のあった検体の計量結果を次のとおり証明します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（検体区分・番号　　）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | | | 単位 | | 測定値 | | 定量下限値 | | 基準値 | 測定方法 | |
| （溶出試験） | | |  | |  | |  | |  |  | |
| カドミウム | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.003 |  | |
| 全シアン | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 不検出 |  | |
| 有機りん | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 不検出 |  | |
| 鉛 | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.01 |  | |
| 六価クロム | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.05 |  | |
| ひ素 | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.01 |  | |
| 総水銀 | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.0005 |  | |
| アルキル水銀 | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 不検出 |  | |
| ＰＣＢ | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 不検出 |  | |
| ジクロロメタン | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.02 |  | |
| 四塩化炭素 | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.002 |  | |
| クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.002 |  | |
| １，２－ジクロロエタン | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.004 |  | |
| １，１－ジクロロエチレン | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.1 |  | |
| １，２－ジクロロエチレン | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.04 |  | |
| １，１，１－トリクロロエタン | | | mg/Ｌ | |  | |  | | １ |  | |
| １，１，２-トリクロロエタン | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.006 |  | |
| トリクロロエチレン | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.01 |  | |
| テトラクロロエチレン | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.01 |  | |
| １，３－ジクロロプロペン | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.002 |  | |
| チウラム | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.006 |  | |
| シマジン | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.003 |  | |
| チオベンカルブ | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.02 |  | |
| ベンゼン | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.01 |  | |
| セレン | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.01 |  | |
| ふっ素 | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.8 |  | |
| ほう素 | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 1 |  | |
| １，４－ジオキサン | | | mg/Ｌ | |  | |  | | 0.05 |  | |
| 水素イオン濃度 | | | － | |  | |  | | 5.8以上8.6以下 |  | |
| （含 有 試 験） | | |  | |  | |  | |  |  | |
| カドミウム | | | mg/kg | |  | |  | | 45 |  | |
| 全シアン | | | mg/kg | |  | |  | | 50 |  | |
| 鉛 | | | mg/kg | |  | |  | | 150 |  | |
| 六価クロム | | | mg/kg | |  | |  | | 250 |  | |
| ひ素  【農用地（田に限る）】 | | | mg/kg | |  | |  | | 15 |  | |
| 【農用地（田に限る）以外】 | | | mg/kg | |  | |  | | 150 |  | |
| 総水銀 | | | mg/kg | |  | |  | | 15 |  | |
| 銅【農用地(田に限る)】 | | | mg/kg | |  | |  | | 125 |  | |
| セレン | | | mg/kg | |  | |  | | 150 |  | |
| ふっ素 | | | mg/kg | |  | |  | | 4,000 |  | |
| ほう素 | | | mg/kg | |  | |  | | 4,000 |  | |
| ダイオキシン類 | | | pg-TEQ/g | |  | |  | | 1,000 |  | |
| 検体の性状 | | 形状 | |  | | 色 | |  | | におい |  |
| 備考 | ※検液又は試料作成方法  　（溶出試験）平成３年環境庁告示第４６号付表（水素イオン濃度を除く。）  　（含有試験）平成１５年環境庁告示第１９号付表（ダイオキシン類除く） | | | | | | | | | | |
| 発生場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事名  発生事業者名 | | | | | | | | | | |

注　計量証明の事項の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地